|  |  |
| --- | --- |
| Сервис-кк.рф логотип.png | На сайте всегда актуальные инструкции и паспорта  [www.купить-компрессор-в.рф](http://www.купить-компрессор-в.рф)  и их можно скачать в электронном виде |
|  | |
| Инструкция по сборке клапанной плиты «СО7Б;СО-7А;СО-243» | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Необходимо головкой на 17 открутить 6 гаек клапанной крышки и снять клапанную плиту с компрессора, установить ее на заранее подготовленную поверхность для подготовительного этапа ремонта. Гаечным ключом на 6, открутить 8 болтов крепления, показанных на (Рис.1).Отделить крепления от доски. Канцелярским ножом удалить старые и пригоревшие прокладки, при необходимости, отдать клапанную доску на шлифовку. | **FHCH1423.JPG**  Рисунок 1 |
| 2 После проведения соответствующего ряда подготовительных работ, порядок сборки клапанной доски следующий: Клапанная доска устанавливается на ровную и чистую поверхность. Первой устанавливается рамка, в паз рамки устанавливается пружина, сверху аккуратно ставится ограничитель (Коромысло) и прижимая крепления к доске в отверстия устанавливаются болты крепления. | **FHCH1423.JPG**  Рисунок 2 |
| **ПОСЛЕ СБОРКИ ОДНОЙ СТОРОНЫ КЛАПАННОЙ ДОСКИ,ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВЫЛЕТА КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ ИЗ ПАЗА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ,ИСПОЛЬЗУЯ КЕРНО И МОЛОТОК,ПОДБИТЬ ОГРАНИЧИТЕЛИ КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ 3** | |

****

Рисунок 3

Инструкцию по сборке составил:

Инженер сервисного центра:

Юрченко Артур Павлович +7(951) 067-14-54 Whatsapp Viber Telegramm

-По всем вопросам и пожеланиям:

[**Professional116@YANDEX.RU**](mailto:professional116@yandex.ru)

[**Kk-rf.116@YANDEX.RU**](mailto:Kk-rf.116@YANDEX.RU)